**泰安市（ 2020 ）年第（3）季度功能区噪声监测数据统计表**

单位：dB(A)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区划 | 1类  以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域 | | | | | | | | | 2类  以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域 | | | | | | | | | 3类  以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域 | | | 4类  铁路干线  两侧区域 | | |
| 测点名称 | 泰山红门 | | | 御碑楼 | | | 水校宿舍 | | | 百货大楼 | | | 电车线厂 | | | 洪沟酒厂 | | | 高压开关厂 | | | 火车站 | | |
| 测量值 | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn |
| 33.1 | 29.4 | 36.3 | 47.8 | 40.2 | 48.8 | 37.8 | 34.7 | 41.4 | 56.7 | 41.2 | 55.5 | 54.1 | 53.9 | 60.0 | 61.7 | 44.1 | 60.3 | 63.9 | 48.3 | 62.7 | 64.0 | 55.6 | 64.6 |
| 标准值 | 55 | 45 |  | 55 | 45 |  | 55 | 45 |  | 60 | 50 |  | 60 | 50 |  | 60 | 50 |  | 65 | 55 |  | 70 | 55 |  |